**ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСИ В ЖИЛЬЕ**

**ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, УМЕНЬШИТЬ
ТЯЖЕСТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИИ ДЛЯ ВАС И ЖИТЕЛЕЙ СОСЕДНИХ ДОМОВ,**

**КВАРТИР**

1. Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:
* не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов
* не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков
* не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ
* не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками

не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

1. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:
* проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети.
* не включайте электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов
* используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более 95 °С и самодельных (кустарных) электроприборов
* не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки
* не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами
* не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов
1. Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:
* проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0.5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий
* проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не

менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0.32 метра

* своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов
* проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0.7 метра
* побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы
* периодически очищайте дымоходы и печи от сажи - не реже одного раза в три месяца
* высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям
* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе
* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
* топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы

* перекаливать печи.
* устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям изготовителя
1. Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)
2. Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:
* не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием ЛВЖ и I Ж
* не держи те транспортные средства с подтеканием горючего и масла, с открытыми горловинами баков
* не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах
* не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража
* не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т. п.
* не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла
1. Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:
* не производите самовольное (без согласований) строительство, в том числе на приусадебных участках
* не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.
* не складируйте скирды (стога) грубых кормов (за исключением приусадебных участков) на расстоянии менее 15 метров до линий электропередачи, менее 20 метров - до дорог и менее 50 метров- до зданий, сооружений и строений, сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 50

метров от строений(не распространяется данное установите рядом с домом бочку с водой или

приобретите огнетушитель.

1. Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направление открывания дверей из

квартир в коридор или на площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. Не загромождайте двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы. Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара

* Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.
* Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01». Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих
* Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сеги
* Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не па замок. Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом
* Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым
* При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна приток кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа. Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные

извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят жизнь Вам и семье.112-единый номер вызова экстренных оперативных служб.

*ЗАПРЕЩЕНО разведение любого рода открытого огня*, *проведения пожароопасных работ.*